REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN LOCALITATEA: CORONINI

GOSPODĂRIA COMUNALĂ CORONINI SRL

MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ

Data prelevării 06.06.2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRU | UM | IEȘIRE STAȚIE TRATARE APĂ | REȚEA  CORONINI |
| Nr.total germeni la 37 °C | UFC/ml | 0 | - |
| Nr.total germeni la 22 °C | UFC/ml | 0 | - |
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Amoniu | mg/l | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 |
| Nitriți | mg/l | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
| Nitrați | mg/l | 5,44 | 4,70 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 2,24 | 2,08 |
| Turbiditate | grd FTU | 0,832 | 1,05 |
| Duritate totală | grd german | 10,1 | 10,2 |
| Conductivitate | μs/cm  (20 ͦ C) | 550 | 560 |
| Cloruri | mg/l | 9,22 | - |
| Fier total | μg/l | 26 | 30 |
| pH | Unitati pH | 7,30 | 7,31 |

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN LOCALITATEA: GLIMBOCA

COMUNA GLIMBOCA

MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ

Data prelevării 06.06.2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRU | UM | IEȘIRE STAȚIE TRATARE APĂ Nr.1 | IEȘIRE STAȚIE TRATARE APĂ Nr.2 | REȚEA PRIMĂRIE | REȚEA  Nr.126 |
| Nr.total germeni la 37 °C | UFC/ml | 0 | 0 | - | - |
| Nr.total germeni la 22 °C | UFC/ml | 0 | 0 | - | - |
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | UFC/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amoniu | mg/l | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 |
| Nitriți | mg/l | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
| Nitrați | mg/l | 0,83 | 1,83 | 2,30 | 1,86 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 1,28 | 0,96 | 0,96 | 1,12 |
| Turbiditate | grd FTU | 3,20 | 0,42 | 2,82 | 6,55 |
| Duritate totală | grd german | 3,82 | 3,85 | 3,62 | 3,65 |
| Conductivitate | μs/cm  (20 ͦ C) | 201 | 232 | 195,2 | 206 |
| Cloruri | mg/l | 8,51 | 10,64 | - | - |
| Fier total | μg/l | 289 | 53 | 79 | 808 |
| pH | Unitati pH | 7,08 | 6,86 | 6,64 | 6,35 |

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN LOCALITATEA:DOCLIN

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AL COMUNEI DOCLIN

MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ

Data prelevării 12.06.2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRU | UM | IEȘIRE STAȚIE TRATARE APĂ | REȚEA DOCLIN |
| Nr.total germeni la 37 °C | UFC/ml | 0 | 0 |
| Nr.total germeni la 22 °C | UFC/ml | 0 | 0 |
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Amoniu | mg/l | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 |
| Nitriți | mg/l | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
| Nitrați | mg/l | 20,5 | 20,35 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,9 | 0,09 |
| Turbiditate | grd FTU | 0,266 | 1,32 |
| Duritate totală | grd german | 5,61 | 5,61 |
| Conductivitate | μs/cm  (20 ͦ C) | 316 | 309 |
| Cloruri | mg/l | 14,2 | - |
| Fier total | μg/l | ≤ 21,2 | ≤ 21,2 |
| pH | Unitati pH | 6,93 | 6,79 |

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN LOCALITATEA: TIROL

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AL COMUNEI DOCLIN

MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ

Data prelevării 12.06.2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRU | UM | IEȘIRE STAȚIE TRATARE APĂ | REȚEA TIROL |
| Nr.total germeni la 37 °C | UFC/ml | 0 | 0 |
| Nr.total germeni la 22 °C | UFC/ml | 91 | 104 |
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Amoniu | mg/l | 0,157 | 0,290 |
| Nitriți | mg/l | 0,077 | 0,207 |
| Nitrați | mg/l | 6,6 | 6,3 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 1,9 | 1,6 |
| Turbiditate | grd FTU | 0,99 | 1,28 |
| Duritate totală | grd german | 5,43 | 5,5 |
| Conductivitate | μs/cm  (20 ͦ C) | 417 | 406 |
| Cloruri | mg/l | 19,6 | - |
| Fier total | μg/l | ≤ 21,2 | ≤ 21,2 |
| pH | Unitati pH | 7,21 | 7,17 |

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN LOCALITATEA: BINIȘ

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AL COMUNEI DOCLIN

MONITORIZARE OPERAȚIONALĂ

Data prelevării 12.06.2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRU | UM | IEȘIRE STAȚIE TRATARE APĂ | REȚEA BINIȘ |
| Nr.total germeni la 37 °C | UFC/ml | 0 | 0 |
| Nr.total germeni la 22 °C | UFC/ml | 76 | 55 |
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 |
| Amoniu | mg/l | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 |
| Nitriți | mg/l | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
| Nitrați | mg/l | 43,4 | 42,3 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 1,3 | 2,2 |
| Turbiditate | grd FTU | 0,641 | 0,818 |
| Duritate totală | grd german | 8,9 | 7,85 |
| Conductivitate | μs/cm  (20 ͦ C) | 537 | 545 |
| Cloruri | mg/l | 43,9 | - |
| Fier total | μg/l | ≤ 21,2 | ≤ 21,2 |
| pH | Unitati pH | 7,07 | 6,82 |

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN LOCALITATEA: ANINA

SC AQUACARAS SA

MONITORIZARE DE AUDIT

Data prelevării 13.06.2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRU | UM | IEȘIRE STAȚIE TRATARE BUHUI | REȚEA  BUHUI | IEȘIRE STAȚIE TRATARE MAIAL | REȚEA  MAIAL |
| Nr.total germeni la 37 °C | UFC/ml | - | - | 0 | - |
| Nr.total germeni la 22 °C | UFC/ml | - | - | 0 | - |
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | - | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | UFC/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfigens (inclusiv sporii | UFC/100ml | - | - | 0 | - |
| Amoniu | mg/l | - | - | ≤ 0,04 | - |
| Nitrați | mg/l | - | - | 7,3 | - |

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN LOCALITATEA: BOCȘA

SC AQUACARAȘ SA

MONITORIZARE DE AUDIT

Data prelevării 13.06.2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UM | UZINA DE APĂ F0RAJE | REȚEA  BOCȘA FORAJE | IEȘIRE STAȚIE TRATARE APĂ URSOANE | REȚEA BOCȘA URSOANE |
| Nr.total germeni la 37 °C | UFC/ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr.total germeni la 22 °C | UFC/ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacterii coliforme | UFC/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escherichia Coli | UFC/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterococi intestinali | UFC/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amoniu | mg/l | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | - |
| Nitriți | mg/l | - | - | - | ≤ 0,01 |
| Nitrați | mg/l | 7,52 | 7,2 | 7,5 | 7,6 |